**8 КЛАСС САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ВАРИАНТ А** | **ВАРИАНТ Б** | **ВАРИАНТ В** |
| 1.*Подчеркни одинаковые по смыслу слова*Блузка Юбка Платье Сарафан Шорты2. *Выбери нужное*Шелковое волокно – это волокно Растительного происхожденияЖивотного происхождения 3. *Вычеркни лишнее*Детали блузки без застёжки: спинка, полочка, перед 4. *Соедини стрелкой*Пряжа Ткацкая фабрикаТкань Прядильная фабрика 5. *Выпиши в 2 столбика* инструменты и приспособления для вышивки гладью: игла, пяльца, напёрсток, ножницы

|  |  |
| --- | --- |
| Инструменты  | Приспособления  |
|  |  |

 | 1. *Продолжи* Блузка - это…………………………………………….2. *Продолжи*При моделировании блузки нагрудную вытачку можно переместить в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3. *Вспомни и напиши*Для пошива блузки можно использовать ткани :* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. *Допиши пропущенное*Гладь – это \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, при выполнении которой узор заполняется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, плотно прилегающими друг к другу.  5. *Расположи в правильной последовательности*План пошива блузки без воротника и рукавов* Обработать боковые срезы
* Обработать нагрудные вытачки
* Обработать нижний срез
* Обработать срез горловины
* В.Т.О.
* Обработать плечевые срезы
* Обработать срезы пройм
 | 1.*Обобщи* Крепдешин, креп-жоржет, креп-шифон – это……….2.Найди и исправь ошибки Размер плечевого изделия определяется по мерке полуобхват бёдер.3. *Продолжи*Шёлковое волокно называют натуральным, потому что……………………………………………..1. *Допиши по аналогии*

Косыми стежками выполняется косая гладь. По контуру рисунка выполняется ……………………………Стежками, выполненными на небольшом расстоянии друг от друга выполняется ……………………………5.*Выполни по образцу*

|  |  |
| --- | --- |
| Плечевые и боковые срезы блузки | Стачной шов |
| Срез горловины и проймы  |  |
|  | Шов вподгибку с закрытым срезом |

 |

**8 КЛАСС САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВАРИАНТ А | ВАРИАНТ Б | ВАРИАНТ В |
| 1.*Подчеркни одинаковые по смыслу слова*Платье Блузка Юбка Сарафан Шорты2. *Выбери нужное*Цельнокроёное платье – это платье, у которого….А) Детали переда и спинки выкраивают целымиБ) Детали переда и спинки разрезаются 3. *Вычеркни лишнее*Стили одежды: классический, спортивный, прилегающий, фольклорный, романтический 4. *Соедини стрелкой*ацетат хлопок + химические  веществавискоза древесные опилки + химические вещества5. *Выпиши в 2 столбика инструменты для чистки и смазки швейной машины: кисточка, машинное масло, маслёнка, мягкая тряпочка*

|  |  |
| --- | --- |
| ЧИСТКА | СМАЗКА |
|  |  |

 | 1. *Продолжи* Выкройку цельнокроёного платья можно изготовить, используя выкройку…………………………………………….2. *Продолжи*Если платье имеет небольшой вырез горловины, то в изделии делают ………..…………………………………………3. *Вспомни и напиши*Форма выреза горловины платья может быть ………………………………………………………………………………………………4. *Допиши пропущенное*Моделирование - это………………..выкройки5. *Расположи в правильной последовательности**План пошива цельнокроёного платья** Обработать боковые срезы
* Обработать нагрудные вытачки
* Обработать нижний срез
* Обработать срез горловины
* В.Т.О.
* Обработать плечевые срезы
* Обработать срезы пройм
 | 1.*Обобщи*Ацетат и вискоза – это……….2.*Найди и исправь ошибки* Подкройную обтачку выкраивают по косому срезу ткани.3. *Продолжи*Заплату на юбку или платье накладывают стачным швом, потому что ……………….……………………………………………..4. *Допиши по аналогии*Чтобы сделать выкройку платья прямого силуэта, нужно удлинить выкройку блузки.Чтобы сделать платье прилегающего силуэта, нужно……………………………………………………………………….Чтобы сделать платье свободного силуэта, нужно……………………………………………………………………….5. *Выполни по образцу*

|  |  |
| --- | --- |
| Платье по назначению | Ткань для пошива |
| Повседневное  | Плотная ткань спокойных тонов |
|   |  Гладкокрашеная х/б или льняная ткань  |
| Праздничное  |   |
|  | Мягкие х/б ткани  |

 |

**8 КЛАСС САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ВАРИАНТ А** | **ВАРИАНТ Б** | **ВАРИАНТ В** |
| **1.Подчеркни одинаковые по смыслу слова**Воротникотложной фонарик стойка шалька регланапаш**2. Выбери нужное.**Подборт – этоПрипуск ткани на застёжкуДеталь из ткани для обработки борта**3. Вычеркни лишнее.**Детали блузки с застёжкой: спинка, перед, рукав, подборт, воротник, полочка, борт.**4. Соедини стрелкой**Мережка - полоска ткани, собранная  на сборку посерединеВолан - ажурная вышивкаРюша - полоска ткани, выкроенная по кругу или спирали**5. Выпиши в 2 столбика виды отделки:** фурнитура, аппликация, отделочные материалы, банты, пояс, отделка из ткани, галстук, отделочная строчка **Постоянная Съёмная**  | **1. Продолжи** Выкройку блузки можно изготовить, используя………………………………………………………………….**2. Продолжи**Кокетка – это …………………………………………………………………………………………..**3. Вспомни и напиши**По покрою рукава бывают: ………………………………………………………………………………………………**4. Допиши пропущенное**Виды мережки:………………………………..……………………………………………………**5. Расположи в правильной последовательности****План пошива блузки с рукавом, воротником и застёжкой*** Обработать боковые срезы
* Обработать нагрудные вытачки
* Обработать нижний срез
* Обработка петель, пришивание пуговиц
* Обработать рукава и соединить с изделием
* В.Т.О.
* Обработать плечевые срезы
* Обработать срезы пройм
* Обработать подбортов
* Обработка воротника и соединение с изделием
 | **1.Обобщи:** Капрон, лавсан, нитрон – это……….**2.Найди и исправь ошибки.**Приспособления малой механизации замедляют процесс пошива и улучшают качество пошива**.****3. Продолжи.**Детали рукавов перед втачиванием необходимо обработать, потому что ……………………………………………..………………………………………………..**4.Допиши по аналогии:**Волан можно соединить с изделием стачным, настрочным швами, втачать между двух деталейКокетки можно соединить с изделием ……………………………………………………..…………………………………………………….**5.Выполни по образцу**

|  |  |
| --- | --- |
| Срезы блузки | Способ обработки |
| Боковой, плечевой срезы спинки и полочки | Стачной шов взаутюжку |
| Подборт, воротник |  |
|  | Шов вподгибку с закрытым срезом |
| Соединение воротника и рукава с изделием |  |
| Нижний срез рукава |  |

 |

**8 КЛАСС САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ВАРИАНТ А** | **ВАРИАНТ Б** | **ВАРИАНТ В** |
| **1.Подчеркни одинаковые по смыслу слова**Рукав Реглан, втачной, накладной, цельнокроёный **2. Выбери нужное**Кокетка – этоОтрезная деталь изделияДеталь из ткани для обработки борта**3. Вычеркни лишнее**Детали халата: спинка, перед, рукав, подборт, воротник, полочка, борт, карман.**4. Соедини стрелками**Машинные работы стачивание,  обтачивание,  замётывание,  намётывание  втачивание,  настрачивание Ручные работы смётывание пришивание**5.Выпиши в 2 столбика соединительные и краевые швы:** стачной, накладной, обтачной, шов вподгибку, окантовочный

|  |  |
| --- | --- |
| Соединительные швы | Краевые швы |
|  |  |

 | **1. Продолжи** Выкройку халата можно изготовить, используя………………………………………………………………….**2. Продолжи**Халат – это плевое изделие, которое ……………………………………………………………………………**3. Вспомни и напиши**Челночный стежок образуется переплетением ………………………………………………………………………………………………**4. Допиши пропущенное**Нетканые материалы – это материалы, которые вырабатывают ……………………………………………………………………………………………………………….**5. Расположи в правильной последовательности**План пошива халата* Обработать боковые срезы
* Обработать нагрудные вытачки (кокетку)
* Обработать нижний срез
* Обработка петель, пришивание пуговиц
* Обработать рукава и соединить с изделием
* В.Т.О.
* Обработать карманы
* Обработать плечевые срезы
* Обработать подборта
* Обработка воротника и соединение с изделием
 | **1.Обобщи:** Х/б, льняные, шёлковые, шерстяные ткани – это………………………ткани**2.Найди и исправь ошибки**Халаты шьют из шёлковых и шерстяных тканей.**3. Продолжи**К швейной машине нужно относиться бережно, потому что …………………………….…………………………………………………….**4. Допиши по аналогии:**Платья бывают домашние, спортивные, повседневные, праздничные.Халаты бывают…………………………………………………………………………………..**5.Выполни по образцу**

|  |  |
| --- | --- |
| Неполадки в работе швейной машины | Причины возникновения |
| Плохое качество строчки  | Недостаточное натяжение верхней или нижней нитки |
| Обрыв верхней нитки |  |
|  | Сильное натяжение нижней ниткиНеправильная заправка шпульки в шпульный колпачок |
| Пропуск стежков |  |

 |