**8 КЛАСС САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ВАРИАНТ А** | **ВАРИАНТ Б** | **ВАРИАНТ В** |
| 1.*Подчеркни одинаковые по смыслу слова*  Блузка Юбка Платье Сарафан Шорты  2. *Выбери нужное*  Шелковое волокно – это волокно  Растительного происхождения  Животного происхождения  3. *Вычеркни лишнее*  Детали блузки без застёжки: спинка, полочка, перед    4. *Соедини стрелкой*  Пряжа Ткацкая фабрика  Ткань Прядильная фабрика  5. *Выпиши в 2 столбика*  инструменты и приспособления для вышивки гладью:  игла, пяльца, напёрсток, ножницы   |  |  | | --- | --- | | Инструменты | Приспособления | |  |  | | 1. *Продолжи*  Блузка - это  …………………………………………….  2. *Продолжи*  При моделировании блузки нагрудную вытачку можно переместить в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3. *Вспомни и напиши*  Для пошива блузки можно использовать ткани :   * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   4. *Допиши пропущенное*  Гладь – это \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, при выполнении которой узор заполняется  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, плотно прилегающими друг к другу.    5. *Расположи в правильной последовательности*  План пошива блузки без воротника и рукавов   * Обработать боковые срезы * Обработать нагрудные вытачки * Обработать нижний срез * Обработать срез горловины * В.Т.О. * Обработать плечевые срезы * Обработать срезы пройм | 1.*Обобщи*    Крепдешин, креп-жоржет, креп-шифон – это……….  2.Найди и исправь ошибки  Размер плечевого изделия определяется по мерке полуобхват бёдер.  3. *Продолжи*  Шёлковое волокно называют натуральным, потому что  ……………………………………………..   1. *Допиши по аналогии*   Косыми стежками выполняется косая гладь.  По контуру рисунка выполняется ……………………………  Стежками, выполненными на небольшом расстоянии друг от друга выполняется  ……………………………  5.*Выполни по образцу*     |  |  | | --- | --- | | Плечевые и боковые срезы блузки | Стачной шов | | Срез горловины и проймы |  | |  | Шов вподгибку с закрытым срезом | |

**8 КЛАСС САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВАРИАНТ А | ВАРИАНТ Б | ВАРИАНТ В |
| 1.*Подчеркни одинаковые по смыслу слова*  Платье Блузка Юбка Сарафан Шорты  2. *Выбери нужное*  Цельнокроёное платье – это платье, у которого….  А) Детали переда и спинки выкраивают целыми  Б) Детали переда и спинки разрезаются  3. *Вычеркни лишнее*  Стили одежды: классический, спортивный, прилегающий, фольклорный, романтический  4. *Соедини стрелкой*  ацетат хлопок + химические  вещества  вискоза древесные опилки +  химические вещества  5. *Выпиши в 2 столбика инструменты для чистки и смазки швейной машины: кисточка, машинное масло, маслёнка, мягкая тряпочка*   |  |  | | --- | --- | | ЧИСТКА | СМАЗКА | |  |  | | 1. *Продолжи*  Выкройку цельнокроёного платья можно изготовить, используя выкройку  …………………………………………….  2. *Продолжи*  Если платье имеет небольшой вырез горловины, то в изделии делают ………..  …………………………………………  3. *Вспомни и напиши*  Форма выреза горловины платья может быть ………………………………………………  ………………………………………………  4. *Допиши пропущенное*  Моделирование - это………………..выкройки  5. *Расположи в правильной последовательности*  *План пошива цельнокроёного платья*   * Обработать боковые срезы * Обработать нагрудные вытачки * Обработать нижний срез * Обработать срез горловины * В.Т.О. * Обработать плечевые срезы * Обработать срезы пройм | 1.*Обобщи*  Ацетат и вискоза – это……….  2.*Найди и исправь ошибки*  Подкройную обтачку выкраивают по  косому срезу ткани.  3. *Продолжи*  Заплату на юбку или платье накладывают стачным швом, потому что ……………….  ……………………………………………..  4. *Допиши по аналогии*  Чтобы сделать выкройку платья прямого силуэта, нужно удлинить выкройку блузки.  Чтобы сделать платье прилегающего силуэта, нужно……………………………  ………………………………………….  Чтобы сделать платье свободного силуэта, нужно……………………………  ………………………………………….  5. *Выполни по образцу*     |  |  | | --- | --- | | Платье по назначению | Ткань для пошива | | Повседневное | Плотная ткань спокойных тонов | |  | Гладкокрашеная х/б или льняная ткань | | Праздничное |  | |  | Мягкие х/б ткани | |

**8 КЛАСС САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ВАРИАНТ А** | **ВАРИАНТ Б** | **ВАРИАНТ В** |
| **1.Подчеркни одинаковые по смыслу слова**  Воротник  отложной фонарик стойка шалька реглан  апаш  **2. Выбери нужное.**  Подборт – это  Припуск ткани на застёжку  Деталь из ткани для обработки борта  **3. Вычеркни лишнее.**  Детали блузки с застёжкой: спинка, перед, рукав, подборт, воротник, полочка, борт.  **4. Соедини стрелкой**  Мережка - полоска ткани, собранная  на сборку посередине  Волан - ажурная вышивка  Рюша - полоска ткани, выкроенная  по кругу или спирали  **5. Выпиши в 2 столбика виды отделки:** фурнитура, аппликация, отделочные материалы, банты, пояс, отделка из ткани, галстук, отделочная строчка    **Постоянная Съёмная** | **1. Продолжи**  Выкройку блузки можно изготовить, используя……………………  …………………………………………….  **2. Продолжи**  Кокетка – это ……………………………………  ……………………………………………………..  **3. Вспомни и напиши**  По покрою рукава бывают: ………………………………………………  ………………………………………………  **4. Допиши пропущенное**  Виды мережки:………………………………..  ……………………………………………………  **5. Расположи в правильной последовательности**  **План пошива блузки с рукавом, воротником и застёжкой**   * Обработать боковые срезы * Обработать нагрудные вытачки * Обработать нижний срез * Обработка петель, пришивание пуговиц * Обработать рукава и соединить с изделием * В.Т.О. * Обработать плечевые срезы * Обработать срезы пройм * Обработать подбортов * Обработка воротника и соединение с изделием | **1.Обобщи:**  Капрон, лавсан, нитрон – это……….  **2.Найди и исправь ошибки.**  Приспособления малой механизации замедляют процесс пошива и улучшают качество пошива**.**  **3. Продолжи.**  Детали рукавов перед втачиванием необходимо обработать, потому что  ……………………………………………..  ………………………………………………..  **4.Допиши по аналогии:**  Волан можно соединить с изделием стачным, настрочным швами, втачать между двух деталей  Кокетки можно соединить с изделием ……………………………………………………..  …………………………………………………….  **5.Выполни по образцу**   |  |  | | --- | --- | | Срезы блузки | Способ обработки | | Боковой, плечевой срезы спинки и полочки | Стачной шов взаутюжку | | Подборт, воротник |  | |  | Шов вподгибку с закрытым срезом | | Соединение воротника и рукава с изделием |  | | Нижний срез рукава |  | |

**8 КЛАСС САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ВАРИАНТ А** | **ВАРИАНТ Б** | **ВАРИАНТ В** |
| **1.Подчеркни одинаковые по смыслу слова**  Рукав  Реглан, втачной, накладной, цельнокроёный  **2. Выбери нужное**  Кокетка – это  Отрезная деталь изделия  Деталь из ткани для обработки борта  **3. Вычеркни лишнее**  Детали халата: спинка, перед, рукав, подборт, воротник, полочка, борт, карман.  **4. Соедини стрелками**  Машинные работы стачивание,  обтачивание,  замётывание,  намётывание  втачивание,  настрачивание Ручные работы смётывание  пришивание  **5.Выпиши в 2 столбика соединительные и краевые швы:** стачной, накладной, обтачной, шов вподгибку, окантовочный   |  |  | | --- | --- | | Соединительные швы | Краевые швы | |  |  | | **1. Продолжи**  Выкройку халата можно изготовить, используя……………………  …………………………………………….  **2. Продолжи**  Халат – это плевое изделие, которое ……………………………………  ………………………………………  **3. Вспомни и напиши**  Челночный стежок образуется переплетением ………………………………………………  ………………………………………………  **4. Допиши пропущенное**  Нетканые материалы – это материалы, которые вырабатывают ………………………………………………………  ……………………………………………………….  **5. Расположи в правильной последовательности**  План пошива халата   * Обработать боковые срезы * Обработать нагрудные вытачки (кокетку) * Обработать нижний срез * Обработка петель, пришивание пуговиц * Обработать рукава и соединить с изделием * В.Т.О. * Обработать карманы * Обработать плечевые срезы * Обработать подборта * Обработка воротника и соединение с изделием | **1.Обобщи:**  Х/б, льняные, шёлковые, шерстяные ткани – это………………………ткани  **2.Найди и исправь ошибки**  Халаты шьют из шёлковых и шерстяных тканей.  **3. Продолжи**  К швейной машине нужно относиться бережно, потому что …………………………….  …………………………………………………….  **4. Допиши по аналогии:**  Платья бывают домашние, спортивные, повседневные, праздничные.  Халаты бывают…………………………………  ………………………………………………..  **5.Выполни по образцу**   |  |  | | --- | --- | | Неполадки в работе швейной машины | Причины возникновения | | Плохое качество строчки | Недостаточное натяжение верхней или нижней нитки | | Обрыв верхней нитки |  | |  | Сильное натяжение нижней нитки  Неправильная заправка шпульки в шпульный колпачок | | Пропуск стежков |  | |